30/1/23, 1:12 Preguntas Teoricas

**Preguntas Teoricas**

1. ¿Cuál es el propósito de la capa de transporte?

Controlar los errores asignando cabeceras con datos de control y la comunicación extremo a extremo,

2. ¿Cuál es el propósito de la capa de aplicación?

Ofrecer aplicaciones sobre la red, TCP / IP se ofrecen protocolos como HTTP, FTP, DNS, SMTP

3. ¿Cuál es la señalización más simple de datos digitales?

NRZL - Se asigna un valor de voltaje a al 0 y otro al 1 binario, en NZRL 0 voltaje alto, 1 voltaje bajo.

4. Dé un ejemplo de señalización analógica de datos digitales ASK, FSK, PSK.

5. ¿Qué manifiesta el Teorema de Muestreo de Nyquist?

Es suficiente un número de muestras, a intervalos regulares, igual al doble de la frecuencia máxima de la señal analógica para capturar toda la información.

6. Dé un ejemplo de señalización analógica de datos analógicos AM, FM, PM.

7. ¿Qué plantea conceptualmente, no matemáticamente, el Análisis de Fourier? Cualquier función periódica se puede construir sumando una cantidad, posiblemente

infinita, de senos y cosenos.

8. ¿Qué es el ancho de banda efectivo?

Es el ancho de banda va desde 0 Hz hasta ���� en la que la amplitud de la señal, sumando

todos los armónicos hasta ��c, se atenúa a la mitad del valor original.

9. ¿Pará que los cables UTP y STP son trenzados?

El trenzado evita que los alambres se comporten como antena y así sean interferidos o

interfieran a otras señales.

10. ¿Cuál es el propósito fundamental de los métodos de señalización Spread Spectrum?

Brinda seguridad en caso de intercepcion, mientras más ancho de banda es mejor

https://www.notion.so/Preguntas-Teoricas-f9b75e6460c843f0825535f9e39480ef 1/4

30/1/23, 1:12 Preguntas Teoricas

11. ¿Tecnologías de local loop?

a. WiMax

b. FO

c. PLC

d. Ethernet

e. GSM

f. Cable modem

g. WiFi

h. ADSL

12. Necesidad de controlar el flujo

Se evita que un emisor rapido sature a un receptor lento

13. Función de la capa física

Encarga de transformar los datos en señales electromagnéticas para que se pueden transmitir por un medio físico o inalámbrico.

14. Función de la capa de enlace de datos

Control de errores y control flujo a través de la división en tramas de los paquetes, en red de difusión se utiliza la subcapa MAC para controlar el canal de acceso de cada dispositivo de la red.

15. Función de la capa de red

Ofrecer direccionamiento y enrutamiento de los paquetes.

16. ¿Qué es un canal de difusión?

R. Es un medio de comunicación compartido entre múltiples usuarios, en el que se

pueden producir colisiones de tramas en la transmisión.

17. ¿Cómo se resuelve el problema de la asignación del canal compartido? R. Utilizando algún protocolo de comunicación de acceso al medio.

18. ¿Cuál es la diferencia fundamental de funcionamiento entre Aloha continuo y Aloha

ranurado?

R. En Aloha continuo una estación puede transmitir en cualquier momento, mientras

que en Aloha ranurado el tiempo se divide en ranuras, y una estación solo puede

intentar transmitir al inicio de cada ranura de tiempo.

https://www.notion.so/Preguntas-Teoricas-f9b75e6460c843f0825535f9e39480ef 2/4

30/1/23, 1:12 Preguntas Teoricas

19. ¿Qué es un protocolo de contienda?

R. Es un protocolo de la subcapa MAC, que procura que varias estaciones puedan

transmitir a través de un medio compartido, sin que se produzcan colisiones.

20. ¿Por qué no se puede usar CSMA en redes inalámbricas?

R. En general las estaciones no son capaces de detectar portadora (CS) debido a la

limitación de alcance de las mismas.

21. ¿Qué es un circuito virtual?

R. Es el establecimiento de un camino entre enrutadores finales para el envío de paquetes o segmentos. Los recursos físicos que utiliza el CV no son dedicados.

22. ¿Cuál es la función de un algoritmo de enrutamiento?

R. Construir y actualizar periódicamente las tablas de enrutamiento en enrutadores.

23. ¿Por qué se usa enrutamiento jerárquico en redes grandes? R. Porque no se puede tener información a todos los destinos.

24. ¿Qué es una red ad-hoc?

R. Es una red que se establece temporalmente para una circunstancia en particular.

25. ¿Qué es la congestión de una red?

R. Es la disminución del desempeño de la red debido a la existencia de demasiados

paquetes.

26. ¿Cómo se llama el índice que obtenemos cuando el número de paquetes entregados

a través de una red, se divide para el número de paquetes enviados en un determinado período de tiempo?

R. Desempeño de la red.

27. ¿Qué es la dirección de transporte?

R. Dirección de transporte o puerto, es la interfaz entre un proceso de red y la capa

de transporte. Esta dirección permite comunicar con otro proceso de red remoto.

28. IP y UDP ambos ofrecen servicios sin conexión. ¿Por qué usar ambos a la vez y no

usar solo IP?

R. Se usa UDP para indicar las direcciones de puertos origen y destino.

https://www.notion.so/Preguntas-Teoricas-f9b75e6460c843f0825535f9e39480ef 3/4

30/1/23, 1:12 Preguntas Teoricas

29. ¿Qué es una aplicación de tiempo real?

R. Aplicación computacional que informa de un evento con restricciones de retardo

de transmisión y propagación.

https://www.notion.so/Preguntas-Teoricas-f9b75e6460c843f0825535f9e39480ef 4/4